

Контакты: +7 (800) 770-72-87 [oookulibin.ru](http://oookulibin.ru/) | [youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UCcfmqGzioU26MglJJYv9X_g)

E-mail: info@oookulibin.com

Услуги:

* [**Покрасочные камеры с водяной завесой**](http://oookulibin.ru/nashi-uslugi)
* [**Покрасочная камера с водяной завесой и активным водяным полом**](http://oookulibin.ru/nashi-uslugi)
* [**Покрасочная камера сухой фильтрации**](http://oookulibin.ru/nashi-uslugi)
* [**Ваймы и стеллажи**](http://oookulibin.ru/nashi-uslugi)
* ***ООО «КУЛИБИН»***
* ***Санкт-Петербург***
* ***ИНН/КПП***
* ***4725003863/472501001***
* ***ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС***
* ***188532, РФ, Ленинградская обл.,***
* ***Ломоносовский р-н,***
* ***Лебяжье пгт, ул. Гагарина, д. 25***
* ***р/с 40702810410050041080***
* ***к/с 30101810445250000797***
* ***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР***
* ***Оамер Эдуард Альфредович***
* ***Телефон: +79312657192***
* ***E-mail:eduard231@gmail.com***
* ***БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ***
* ***БАНК Ф Точка Банк КИВИ***
* ***Банк АО г. Москва***
* ***БИК 044595797***

*ИСХ.04.02.2023*

*Коммерческое предложение*

*Коллеги, предлагаем вашему вниманию следующее оборудование.*

*Окрасочная сушильная камера модель ОКС 2000 без вентилятора стенки глубиной 1000 и потолок глубиной 1000мм*

*Данная окрасочная кабина от компании "КУЛИБИН" модель ОКС 2000 разработана на основе лучших технологических решений и разработок производителей окрасочного оборудования. Конструкция и материалы кабины позволяют удовлетворять потребности при большом объёме производства. Двухступенчатая фильтрация позволяет добиться показателя****очистки воздуха 94%****. Фильтрующими элементами лабиринтный фильтр и фильтры тонкой очистки. Вентилятор создаёт разряжение, которое обеспечивает забор воздуха из рабочей зоны. Лицевая завеса улавливает и осаждает взвеси окрасочного тумана на своей поверхности. Глубина рабочей зоны позволяет осуществлять распыление материала, находясь внутри кабины, сузив при этом направление потока воздуха. Воздух в рабочей зоне перемещается равномерно, что позволяет получить высокое качество покрытия.* [*Прогрессивная модульная конструкция наших камер*](https://oookulibin.com/oks)*, позволяет создавать окрасочные камеры различных типоразмеров. Возможность использования дополнительных опций, позволяет укомплектовать камеру с учётом требований заказчика. Оборудование рассчитано на длительный срок службы и позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов. Оптимальные условия труда, надёжность при минимальных затратах!*

***Кабина:***

* *детали корпуса - оцинкованная сталь (толщина 1,2 мм)*
* *крепежный комплект (ручки, болты, гайки и т. п.)*
* *комплект фильтров из нетканых материалов*

***Оборудование:***

***Применяется на производствах:***

* *деревообработка*
* *металла*
* *кожи*
* *тканей*
* *пластмассы*
* *керамики*
* *стекла*

***Используется для распыления материалов:***

* *красок*
* *эмали*
* *лака*
* *суспензий и др.*
* *морилок (бейцев)*
* *грунта*

***Производство:****Россия*

***Технические характеристики***

*Внешние габариты без вентилятора, Ш\*В\*Гл, мм*

*2080\*2420\*2000*

*Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, мм 200 мм*

***Комплектация***

*ОКС 2000 – корпус-1*

*Количество фильтров, шт-3 - (Paint-Stop -2,0х0,5- 1 шт , Гофрокартон – 2,0х0,9-2шт )*

******

***Стоимость полной комплектации (комплектация)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование* | *Кол-во, шт* | *Цена,руб. (с НДС)* | ***СПЕЦЦЕНА (с НДС)*** |
| *1* | ***ОКС 2000 без вентилятора***  | *1* |  *118500=00* |  *98500=00**=* |
| *2* | ***Стенки глубиной 1000*** |  *2* | *38900=00* |  *31600=00* |
| *3* | ***Потолок 2000х1000*** |  *1* | *23600=00* |  *21900=00*  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Стоимость: 152000=00 (Сто пятьдесят два рубля) 00 копеек с НДС 20%.***

***Сменные принадлежности:***

*1.Фильтр из нетканых материалов (рулон1х20м) –****5700****рублей.*

***УСЛОВИЯПОСТАВКИ:***

*1.СТОИМОСТЬ оборудования указана на условиях производство СПб.*

*2.СРОК ПОСТАВКИ: 10-15 рабочих дней с момента авансового платежа.*

*3.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: 70%-авансовый платеж, 30%-оплата на момент отгрузки со склада.*

*4.ГАРАНТИЯ:12месяцев.*

*5.Стоимость пуско-наладочных работ не включена в стоимость оборудования.*

*6.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 5 дней.*

*7. Продукция III класса.*

***ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ. оплачивается отдельно***

*С уважением, Эдуард, Генеральный директор*

*88007707287 звонок бесплатный*

*info@oookulibin.com*

ООО«КУЛИБИН»