**Официальный дистрибьютор Керамических обогревателей**

**Торговой марки NIKATEN**

|  |  |
| --- | --- |
| ООО “ПЕРСПЕКТИВА”  |  |
| ОГРН 1137017011438, ИНН 7017331821, КПП 540501001 |
| Адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова д.270, оф.1 , тел.: 8 (383) 287-75-71, 8-913-006-75-71Email: nsk.nikaten@yandex.ru; сайт: otopleniensk.ru **Прайс для дилера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Мощность | Размеры, см. | Вес, кг. | Обогрев, кв.м. | Розница(рекомендованная) | Цена от 1 шт.  | Цена от 4 шт. |
| Обогреватель NT 200 | 200 Вт | 60\*30  | 7 кг. | 4-7 кв. м | 4500 руб. | 3490 руб. | 3000 руб. |
| Обогреватель NT 330  | 330 Вт | 60\*60  | 14 кг. | 7-14 кв. м | 6400 руб. | 5200 руб. | 4800 руб. |
| Обогреватель NT 330/1 | 330 Вт | 120\*30  | 14 кг. | 8-16 кв. м | 6600 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. |
| Обогреватель NT 650  | 650 Вт | 120\*60 | 28 кг. | 13-26 кв. м | 10500 руб. | 8900 руб. | 8700 руб. |
| Терморегулятор terneо rz | Розеточный, наружний датчик, 16 А, 3000 ВА | 2250 руб. | 2000 руб. |
| Терморегулятор terneo rol (белый) | Встроенный, внутренний датчик, 16 А, 3000 ВА | 1650 руб. |  1550 руб. |
| Терморегулятор terneo vt | Встроенный, внутренний датчик, 16 А, 3000 ВА | 2150 руб. | 1950 руб. |
| Терморегулятор terneo pro | Внутрений, наружний, датчик 3м, 16 А, 3000 В А | 3400 руб. | 3050 руб. |

 |

Маленькое потребление электроэнергии. Расчетная мощность в 1,5-2 раза меньше, чем конвекторов, масляных радиаторов или электрокотлов, соответственно, и расход электроэнергии снижается на 35-40%. Вся система в среднем работает 8 часов в сутки.

Наличие энергосберегающего теплонакопителя. Обогреватели начинают отдавать тепло через 5 минут после включения, через 20 минут выходят на рабочую температуру, а благодаря теплонакопителю остывают в течение 1,5 часов, продолжая излучать тепло с нулевым расходом электроэнергии!

Оборудование экологичное, безопасное, надежное , доступное в различных цветах, оттенках, стилях и рисунках

С Уважением, Перспектива!